Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego

ZP.271.6.2022

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU (część nr 2)**

Podstawowe wymagania dotyczące parametrów technicznych, funkcjonalnych i wyposażenia określone w SWZ.

**Zakup pojazdów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej**

**Dotyczy: zakupu i dostawy 1 sztuki samochodu ciężarowego z posypywarką.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cecha, parametr** | **Pojazd** |
| Marka  Typ  Silnik |  |
| Rok produkcji |  |
| Długość |  |
| Szerokość |  |
| Wysokość |  |
| Dopuszczalna masa całkowita |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | | **Wymagania Zamawiającego** | Spełnianie  **TAK/NIE**  (jeżeli oferowany samochód spełnia wymagania w stopniu wyższym niż określony przez Zamawiającego należy podać te parametry) |
| **Minimalne wymagania techniczne i wyposażenie, które powinien spełniać pojazd:** | | | |
| **SAMOCHÓD CIĘŻAROWY** | | | |
| 1. | Rok produkcji: nie starszy niż 2015 rok | |  |
| 2. | napęd 4x4 z blokada międzyosiowego mechanizmu różnicowego oraz dołączaną blokadą przedniego i tylnego mostu | |  |
| 3. | silnik diesel EURO VI, minimum czterocylindrowy, moc min. 200 KM | |  |
| 4. | skrzynia biegów z biegami roboczymi i pełzającymi oraz tempomatem | |  |
| 5. | przedni wałek odbioru mocy | |  |
| 6. | rozstaw osi –od 3000 mm do 3500 mm | |  |
| 7. | Szerokość pojazdu – maks. 2450 mm | |  |
| 8. | pojazd powinien być przystosowany do ruchu prawostronnego | |  |
| 9. | -pojazd powinien posiadać skrzynię ładunkową z siłownikiem do podnoszenia kipra, z uchwytami do montażu urządzeń jak np.: piaskarka  - posiadać czołownicę i hak paszczowy | |  |
| 10. | pojazd powinien posiadać kabinę z wielofunkcyjną kierownicą, pneumatycznym fotelem kierowcy, szyba czołowa i lusterka podgrzewane; dodatkowo kabina powinna posiadać mechanizm pochylania mechaniczno - hydrauliczny | |  |
| 11. | pojazd powinien posiadać oświetlenie robocze | |  |
| 12. | pojazd powinien być sprawny technicznie, kompletny oraz gotowy do bezzwłocznego użytkownika | |  |
| 13. | pojazd powinien być przygotowany do rejestracji | |  |
| **PŁUG ODŚNIEŻNY, REGULOWANY, DWUELEMENTOWY LEMIESZ TYPU V** | | | |
| Pług powinien: | | |  |
| 1. | być przystosowany do montażu i pracy z samochodem ciężarowym | |  |
| 2. | posiadać wymiary – długość lemiesza ok 3,3 m, szerokość robocza V ok 2,3 m. | |  |
| 3. | posiadać amortyzowane listwy zgarniające, światła obrysowe, osłonę zapobiegającą narzucaniu śniegu na maskę/ szybę pojazdu, odboje boczne i koła jezdne | |  |
| 4. | być sprawny technicznie, kompletny oraz gotowy do bezzwłocznego użytkownika | |  |
| **PIASKARKA** | | | |
|  | Piaskarka powinna: | |  |
| 1. | być przystosowana do montażu i pracy z samochodem ciężarowym | |  |
| 2. | posiadać kratę zasypową oraz być przykrywana | |  |
| 3. | posiadać zbiornik na materiały sypkie o objętości min 2,5 m3 | |  |
| 4. | posiadać regulację szerokości oraz gęstości posypywania | |  |
| 5. | posiadać napęd hydrauliczny z taśmowym podajnikiem materiału | |  |
| 6. | posiadać podpory odstawcze | |  |
| 7. | posiadać oświetlenie ostrzegawcze i robocze | |  |
| 8. | posiadać talerz rozrzucający z systemem antykolizyjnym | |  |
| 9. | być sprawna technicznie, kompletna oraz gotowa do bezzwłocznego użytkownika | |  |