Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego

ZP.271.6.2022

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU (część nr 2)**

Podstawowe wymagania dotyczące parametrów technicznych, funkcjonalnych i wyposażenia określone w SWZ.

**Zakup pojazdów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej**

**Dotyczy: zakupu i dostawy 1 sztuki samochodu ciężarowego z posypywarką.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cecha, parametr** | **Pojazd** |
| MarkaTypSilnik |  |
| Rok produkcji |  |
| Długość |  |
| Szerokość |  |
| Wysokość |  |
| Dopuszczalna masa całkowita  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wymagania Zamawiającego** | Spełnianie**TAK/NIE**(jeżeli oferowany samochód spełnia wymagania w stopniu wyższym niż określony przez Zamawiającego należy podać te parametry) |
| **Minimalne wymagania techniczne i wyposażenie, które powinien spełniać pojazd:** |
| **SAMOCHÓD CIĘŻAROWY** |
| 1. | Rok produkcji: nie starszy niż 2014 rok |  |
| 2. |  napęd 4x4 z blokada międzyosiowego mechanizmu różnicowego oraz dołączaną blokadą przedniego i tylnego mostu |  |
| 3. |  silnik diesel EURO VI, minimum czterocylindrowy, moc min. 170 KM |  |
| 4. | skrzynia biegów z biegami roboczymi i pełzającymi oraz tempomatem |  |
| 5.  |  przedni wałek odbioru mocy |  |
| 6.  | rozstaw osi –od 3000 mm do 3500 mm |  |
| 7. | Szerokość pojazdu – maks. 2450 mm |  |
| 8. | pojazd powinien być przystosowany do ruchu prawostronnego |  |
| 9. | -pojazd powinien posiadać skrzynię ładunkową z siłownikiem do podnoszenia kipra, z uchwytami do montażu urządzeń jak np.: piaskarka- posiadać czołownicę i hak paszczowy |  |
| 10. |  pojazd powinien posiadać kabinę z wielofunkcyjną kierownicą, pneumatycznym fotelem kierowcy, szyba czołowa i lusterka podgrzewane; dodatkowo kabina powinna posiadać mechanizm pochylania mechaniczno - hydrauliczny |  |
| 11. |  pojazd powinien posiadać oświetlenie robocze |  |
| 12. | pojazd powinien być sprawny technicznie, kompletny oraz gotowy do bezzwłocznego użytkownika |  |
| 13. | pojazd powinien być przygotowany do rejestracji |  |
| **PŁUG ODŚNIEŻNY, REGULOWANY, DWUELEMENTOWY LEMIESZ TYPU V** |
| Pług powinien: |  |
| 1. | być przystosowany do montażu i pracy z samochodem ciężarowym |  |
| 2. | posiadać wymiary – długość lemiesza ok 3,3 m, szerokość robocza V ok 2,3 m. |  |
| 3. | posiadać amortyzowane listwy zgarniające, światła obrysowe, osłonę zapobiegającą narzucaniu śniegu na maskę/ szybę pojazdu, odboje boczne i koła jezdne |  |
| 4. | być sprawny technicznie, kompletny oraz gotowy do bezzwłocznego użytkownika |  |
| **PIASKARKA** |
|  | Piaskarka powinna: |  |
| 1. |  być przystosowana do montażu i pracy z samochodem ciężarowym |  |
| 2. | posiadać kratę zasypową oraz być przykrywana |  |
| 3. | posiadać zbiornik na materiały sypkie o objętości min 2,5 m3 |  |
| 4. | posiadać regulację szerokości oraz gęstości posypywania |  |
| 5. | posiadać napęd hydrauliczny z taśmowym podajnikiem materiału  |  |
| 6. | posiadać podpory odstawcze |  |
| 7. | posiadać oświetlenie ostrzegawcze i robocze |  |
| 8. | posiadać talerz rozrzucający z systemem antykolizyjnym |  |
| 9. | być sprawna technicznie, kompletna oraz gotowa do bezzwłocznego użytkownika |  |