**Załącznik nr 5 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DLA CZĘŚCI NR 2**

**Wymagania dla samochodu ciężarowego z posypywarką w ilości 1 sztuka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **WYMAGANE PARAMETRY** |  |
| **I.** | **SAMOCHÓD CIĘŻAROWY** |
|  | rok produkcji: nie straszy niż 2014 rok |
| napęd 4x4 z blokadą międzyosiowego mechanizmu różnicowego oraz dołączaną blokadą przedniego i tylnego mostu |
| silnik diesel EURO VI, minimum czterocylindrowy, moc min. 170 KM |
| skrzynia biegów z biegami roboczymi i pełzającymi oraz tempomatem |
| przedni wałek odbioru mocy |
| rozstaw osi- od 3000 mm do 3500 mm |
| szerokość pojazdu: maks. 2450 mm |
| pojazd powinien być przygotowany do rejestracji |
| pojazd powinien być przystosowany do ruchu prawostronnego |
| pojazd powinien posiadać skrzynię ładunkową z siłownikiem do podnoszenia kipra, z uchwytami do montażu urządzeń jak np.: piaskarka |
| pojazd powinien posiadać kabinę z wielofunkcyjną kierownicą, pneumatycznym fotelem kierowcy, szyba czołowa i lusterka podgrzewane; dodatkowo kabina powinna posiadać mechanizm pochylania mechaniczno - hydrauliczny |
| pojazd powinien posiadać oświetlenie robocze |
| pojazd powinien być sprawny technicznie, kompletny oraz gotowy do bezzwłocznego użytkownika |
| **II.** | **PŁUG ODŚNIEŻNY, REGULOWANY, DWUELEMENTOWY LEMIESZ TYPU V** |
|  | Pług powinien: |
| - być przystosowany do montażu i pracy z samochodem ciężarowym |
| - posiadać wymiary – długość lemiesza ok 3,3 m, szerokość robocza V ok 2,3 m. |
| - posiadać amortyzowane listwy zgarniające, światła obrysowe, osłonę zapobiegającą narzucaniu śniegu na maskę/ szybę pojazdu, odboje boczne i koła jezdne |
| - być sprawny technicznie, kompletny oraz gotowy do bezzwłocznego użytkownika |
| **III.** | **PIASKARKA** |
|  | Piaskarka powinna: |
|  | - być przystosowana do montażu i pracy z samochodem ciężarowym |
| - posiadać kratę zasypową oraz być przykrywana |
| - posiadać zbiornik na materiały sypkie o objętości min 2,5 m3 |
| - posiadać regulację szerokości oraz gęstości posypywania |
| - posiadać napęd hydrauliczny z taśmowym podajnikiem materiału |
| - posiadać podpory odstawcze |
| - posiadać oświetlenie ostrzegawcze i robocze |
| - posiadać talerz rozrzucający z systemem antykolizyjnym |
| - być sprawna technicznie, kompletna oraz gotowa do bezzwłocznego użytkownika |  |